**2025-2027年设施公司各项目需求候车亭智能化接电设备年度采购单套清单明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **设备名称** | **品牌、型号规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 半球摄像机 | 海康威视或大华 | 1、半球星光智能网络摄像机 Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 支持透雾、支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持10 M/100 M自适应以太网口 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；支持POE供电、2.7mm-13.5mm变焦2、安装防水配件；3、含视屏管理平台接入等；4、包含安装、接电、调试等。 | 个 | 2 |
| 2 | 交换机 | 工业级 | 1、支持8个千兆POE网口+2个千兆SFP光口；2、以太网端口支持10/100/1000M自适应和POE功能；3、高强度铁外壳，DIN35轨道安装；4、工业级4级防护设计，-40至75°C工作温度；5、兼容IEEE802.3at（30W）和IEEE802.3af（15.4w）； 6、支持IEEE802.3，IEEE802.3i，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3z，IEEE802.3af/at,存储转发；7、包含安装、接电、调试等。 | 台 | 1 |
| 3 | 候车亭智能控制器 | 西门子(PLC) | 1. IM-WM,内置高速CPU处理单元，基本指令执行时间可达 0.15 μs，本机36点数字量输入、30点数字量输出（继电器非外接，继电器外过流能力6个10A、9个3A）、自带1个以太网接口、1个RS485，集成的 Micro SD 卡插槽包
2. 含安装、接电、调试及平台接入等。
 | 套 | 1 |
| **第一项含税金额小计** |
| 1 | 接电箱 | 不锈钢（880\*660\*450 mm） | 1、（单相）1进线6出线回路、漏保、防雷器、1个时控开关、1个5孔模数插座；2、电源：台湾明纬（DC24V 500W）3套、台湾明纬（DC12V ）1套；3、箱体基础、预埋件；4、接地装置：引下线及接地体；5、预埋管：PE40（内径）；6、电缆：到亮化电缆（RVV2\*2.5平方）；到监控防水网线、电源线RVV2\*1.5平方7、手孔井：30\*30cm(智能化标志）8、包含安装、接电、调试等。 | 套 | 1 |
| 2 | 电箱整体装饰罩 | 不锈钢 | 1200\*860\*660mm，包含安装。 | 套 | 1 |